**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**работы по устройству защитного навеса**

**погрузочно-разгрузочной зоны, 3-ая территория, 3-й корпус**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Качество работ должно соответствовать со сводом правил СП 12-136-2002 «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве», утвержденных постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002"; Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", и другими действующими СНИП и ГОСТ, а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **5** | **Требования к безопасности продукции (работ)** | Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.  Работы должны быть выполнены качественно в полном соответствии со сводом правил СП 12-136-2002 «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве», утвержденных постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002"; Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", и другими действующими СНИП и ГОСТ, а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений. Упаковка должна сохранять Товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | В соответствии с настоящим ТЗ и условиями проекта договора, в т.ч. приложениями №1-3 к договору |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Требование не установлено |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Требование не установлено |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Требование не установлено |

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Перечень требуемой продукции при выполнении работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Характеристики продукции** | **Кол-во** |
| 1 | Праймер битумный производства «Техно-Николь»  или эквивалент с равнозначными характеристиками  *п.20 (*ЛС №24-21) | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Массовая доля нелетучих веществ, диапазонный показатель | В пределах от 45 до 55 % | | Время высыхания | Не более 12 ч. | | Температура размягчения | Не менее 70 0С | | Условная вязкость | В пределах 15…40 с | | В соответствии с ЛС №24-21 |