**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на Техническое обслуживание и проверку работоспособности установок пожаротушения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Не предусмотрены |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Не предусмотрены |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством в соответствии с действующим национальным стандартом. |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Работы должны проводиться в соответствии требованиями ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.» и паспортов на составные элементы установки, а также правил взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением.  Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте. |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Не предусмотрены |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Не предусмотрены |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Услуги должны быть выполнены в полном объеме с надлежащим качеством и проводиться в соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями. |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Не предусмотрены |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение  6 (шести) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.  Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Исполнитель обязан  их устранить за свой счет и в согласованные  с Заказчиком сроки, но не позднее 10 дней. |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Не предусмотрены |

Приложение №1: Перечень объемов работ

Главный энергетик – начальник цеха 809 С.А.Бакшандаева