**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку гранатового песка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Не утвержден.  К продукции предъявляются требования, которые определяют потребность заказчика. |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, соответствовать требованиям Технических характеристик. |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам, техническим условиям (ТУ), и иной нормативно-технической документации  Отсутствие контрафакта и легитимность продукции должны подтверждается оригинальным документом, устанавливающим происхождение продукции (паспорт, сертификат, или иной документ, утвержденный производителем) на стадии поставки продукции; при необходимости документом, определяющим отношения поставщика и производителя продукции на стадии заключения договора  Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. (с последующими изменениями и дополнениями), в части не противоречащей условиями настоящего проекта договора |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации, не токсичным |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Упаковка должна обеспечить сохранность продукции при транспортировке и хранении |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Доставка Товара за счет Поставщика до склада Заказчика по адресу г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1 |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Требование не установлено |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Требование не установлено |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 6 (Шесть) месяцев с момента получения товара Заказчиком и подписания товарной накладной |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Требование не установлено |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Перечень требуемой продукции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики требуемой продукции** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Гранатовый песок 120 фракция | |  |  | | --- | --- | | **Показатель**  **(Минеральный состав)** | **Значение показателя** | | Гранат | 96 % | | Ильменит (диапазонный показатель) | от 1,0- до 3,4 % | | Кварц | 0,5 % | | другие | от 0,1% | | **Показатель**  **(Химический состав)** | **Значение показателя** | | Fe2O3 (диапазонный показатель) | от 2,0-до 37 % | | SiO2 (диапазонный показатель) | от 31,0-до 36,0 % | | TiO2 (диапазонный показатель) | от 0,55-до 1,0 % | | Al2O3 (диапазонный показатель) | от 20,0-до 21,6 % | | CaO (диапазонный показатель) | от 1,84-до 2,0 % | | MgO (диапазонный показатель) | от 6,0-до 7,4 % | | **Показатель**  **(Физические характеристики)** | **Значение показателя** | | Плотность | 4,1 гр/см3 | | Твердость по Моосу | не менее 7,5 | | Цвет | темнокрасный | | Форма частиц | угловатый | | Проводимость | <25S/m | | Токсичность | нет | | Точка плавления (диапазонный показатель) | от 1250-до 1260 С | | **10** | **тонна** |