Приложение №1

к техническому заданию

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Характеристики** | **Кол-во** | **Ед.**  **Изм** |
| 1 | Замок врезной с ручками | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево толщиной до 40 мм | да | | Направление открывания двери: Левое и правое | да | | Тип замка | врезной | | Класс безопасности | не ниже 1 | | Тип механизма секретности | цилиндровый | | Тип запирания | не автоматическое | | Тип ключа | [английский](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-anglijskim-klyuchom-61330/) | | Количество ключей | не менее [4](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-5-klyuchami-19751/) шт | | Межосевое расстояние | [70 мм](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-mezhosevym-rasstoyaniem-70-mm-11279/) | | Форма ригеля | прямоугольник | | Вылет ригеля | 20мм | | Количество ригелей | [1 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-1-rigelem-12002/) | | Удаление ключевого отверстия | 40мм. | | Материал ручек | алюминий | | С защелкой | [да](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznoj-zamok-s-zaschelkoj-11271/) | | Габариты замка | 210х68х149 мм | | Цвет | Любой | | 48 | шт. |
| 2 | Замок накладной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево толщиной до 45мм | да | | Тип замка | накладной цилиндровый с вертушкой | | Класс безопасности | не ниже 2 | | Тип ключа | английский | | Количество ключей | не менее 4 шт | | Запирание изнутри | Вертушка | | Удаление ключевого отверстия | 57 мм | | Форма ригелей | Круглый | | Вылет ригеля | 22 мм | | Количество ригелей | 2 стальных диаметром 14 мм | | Габариты замка | 100х67 мм | | Цвет | бронза | | 20 | шт |
| 3 | Замок накладной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Металл | Да | | Тип замка | Сувальдный | | Класс безопасности | не ниже 4 | | Количество ключей | не менее 5 шт | | Удаление ключевого отверстия | 68 мм | | Количество ригелей | 4 шт | | Форма ригелей | Круглый | | Вылет ригеля | 40 мм | | Размер ригеля | 14 мм | | Габариты замка | 138,5х128х20 мм. | | Защита от криминального и силового взлома, высверливания, выдавливания | да | | Цвет | Любой | | 6 | шт |
| 4 | Замок кодовый | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Металл и дерево толщиной от 36 до 45 мм. | Да | | Тип замка | накладной кодовый | | Защелка | да | | Размер защелки | диаметр 15 мм | | Вылет ригеля | 15 мм. | | Габариты замка | 160х58х35 мм. | | Цвет | Любой | | 6 | шт |
| 5 | Замок врезной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: [дерев](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/suvaldnye-zamki-dlya-derevyannyh-dverej-61432/)о толщиной до 50 мм | Да | | Тип замка | врезной | | Тип ключа | [английский](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-anglijskim-klyuchom-61330/) | | Количество ключей | не менее [3 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-3-klyuchami-19749/) | | Межосевое расстояние | [55 мм](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-mezhosevym-rasstoyaniem-55-mm-11277/) | | Форма ригеля | прямоугольник | | Вылет ригеля | 22 мм | | Количество ригелей | [1 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-1-rigelem-12002/) | | Удаление ключевого отверстия | 55 мм | | Габариты замка | 100х25х145 мм | | Цвет | Любой | | 10 | шт |
| 6 | Замок врезной с ручками | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип дверей: [дерево](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/tsilindrovye-zamki-dlya-derevyannyh-dverej-61294/) | Да | | Направление открывания двери: Левое и правое | Да | | Тип замка | врезной | | Класс безопасности | не ниже 1 | | Тип запирания | не автоматическое | | Тип ключа | [английский](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-anglijskim-klyuchom-61330/) | | Количество ключей | не менее [5](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-6-klyuchami-19752/) шт | | Межосевое расстояние | [85 мм](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-mezhosevym-rasstoyaniem-85-mm-11282/) | | Форма ригеля | цилиндр | | Количество ригелей | [3 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-3-rigelyami-12006/) | | С защелкой | [да](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznoj-zamok-s-zaschelkoj-11271/) | | Уличный | да | | Габариты замка | 74.5х22х240 мм | | Цвет | латунь | | 10 | шт |
| 7 | Доводчик дверной с рычагом | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Дерево и металл весом до 80 кг | Да | | Ширина двери: до 950 мм | Да | | Тип доводчик | [гидравлический](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/gidravlicheskie-dovodchiki-18542/) | | Монтаж | верхний | | Морозостойкость не выше | 35 °С | | Со скользящей тягой | нет | | Класс усиления | EN2 | | Расстояние между креплениями | 132 мм | | Посадочные размеры | 132х19 мм. | | Цвет | серебро | | 20 | шт |
| 8 | Доводчик дверной с рычагом | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево и металл весом [до 40 кг](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/dvernye-dovodchiki-40-kg-86600/) | Да | | Ширина двери: до 850 мм | Да | | Тип доводчика | [гидравлический](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/gidravlicheskie-dovodchiki-18542/) | | Монтаж | верхний | | Морозостойкость не выше | 25 °С | | Со скользящей тягой | нет | | Класс усиления | EN1-2 | | Регулировка скорости закрывания | да | | Расстояние между креплениями | 125 мм | | Цвет | [серебро](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/dvernye-dovodchiki-serebro-18138/) | | 30 | шт |
| 9 | Доводчик дверной с рычагом | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево и металл весом до 100 кг | Да | | Ширина двери: до 950 мм | да | | Тип доводчика | [гидравлический](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/gidravlicheskie-dovodchiki-18542/) | | Монтаж | верхний | | Дополнительная фиксация | Да, постоянная | | Морозостойкость не выше | 38 °С | | Со скользящей тягой - | [да](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/dvernye-dovodchiki-so-skolzyaschej-tyagoj-18144/) | | Защита от ветра | да | | Класс усиления | EN1-3 | | Регулировка скорости закрывания | да | | Расстояние между креплениями | 135 мм | | Цвет | [белый](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/belye-dvernye-dovodchiki-18131/) | | 12 | шт |
| 10 | Замок врезной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево и металл | Да | | Направление открывания двери: левое и правое | да | | Тип замка | врезной | | Класс безопасности | не ниже [2](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-2-klassa-61408/) | | Тип запирания | не автоматическое | | Количество ключей | не менее 4 шт | | Тип ключа | сувальдный | | Форма ригеля | цилиндр | | Количество ригелей | [3 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-3-rigelyami-12006/) | | Вылет ригеля | 26 мм | | Удаление ключевого отверстия | 50 мм | | Цвет лицевой планки | хром | | Уличный | да | | Антивандальный | да | | Габариты замка | 82х26х155 мм | | Цвет | Любой | | 10 | шт |
| 11 | Петля дверная | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево | Да | | Направление открывания: Левое и правое | да | | Материал | [сталь](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/stalnye-dvernye-petli-33892/) | | Тип монтажа | [врезка](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/nakladnye-petli-dlya-dverej-33940/) | | Покрытие | гальваника | | Количество в упаковке | 2 шт | | Разъемная | [нет](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/nerazemnye-dvernye-petli-18215/) | | Габариты петли | 125х75х2,5 мм | | Цвет | никель | | 10 | шт |
| 12 | Петля накладная без врезки | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево | Да | | Направление открывания двери: Левое и правое | да | | Вид | [петля-бабочка](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/petli-babochki-dlya-dverej-18223/) | | Тип монтажа | [накладная](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/nakladnye-petli-dlya-dverej-33940/) | | Покрытие | гальваника | | Материал | [сталь](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/stalnye-dvernye-petli-33892/) | | Угол открывания - | [180 град.](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/dvernye-petli-180-gradusov-18216/) | | Диаметр оси | 11 мм | | Количество в упаковке | 2 шт | | Количество шарниров | не менее 2 | | Разъемная | [нет](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/nerazemnye-dvernye-petli-18215/) | | Габариты петли | 100х75х2,5 мм | | Цвет | латунь | | 10 | шт |
| 13 | Цилиндровый механизм | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Дерево и металл | да | | Тип механизма | цилиндровый для врезных замков. | | Длина механизма | 60 мм (25+10+25) | | Материал | Латунь | | Тип ключа | Ключ вертушка - Английский ключ | | Количество пинов | 5 | | Цвет | Хром | | 20 | шт |
| 14 | Цилиндровый механизм кл/верт | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Дерево и металл | да | | Длина механизма | Перфорированный цилиндровый механизм 80 (30+10+40)мм | | Тип ключа | английский ключ | | Материал | Латунь | | Количество пинов | 5 | | Цвет | Хром | | 20 | шт |
| 15 | Замок накладной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Дерево и металл толщиной от 35 до 55 мм | да | | Направление открывания двери: Левое и правое | да | | Тип замка | накладной | | Тип механизма секретности | цилиндровый | | Количество ключей | не менее [4 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-4-klyuchami-19750/) | | Удаление ключевого отверстия | 60 мм. | | Форма ригеля | цилиндр диаметром 11 мм | | Вылет ригеля | 25 мм | | Количество ригелей | [2 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/nakladnye-zamki-s-2-rigelyami-61264/) | | Габариты замка | 100х64х22,5 мм | | Цвет | Медь | | 12 | шт |
| 16 | Замок навесной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Дерево и металл | да | | Тип замка | навесной | | Тип механизма секретности | дисковый | | Класс безопасности | не ниже 1 | | Тип ключа | [финский (дисковый)](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/navesnye-zamki-pod-finskij-klyuch-11286/) | | Количество ключей | не менее [3 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-3-klyuchami-19749/) | | Тип корпуса | открытый | | Материал корпуса | алюминиевый сплав | | Форма дужки | полукруглая | | Материал дужки | сталь | | Диаметр дужки | 14 мм | | Габариты замка | 103х77 мм | | Цвет | Любой | | 20 | шт |
| 17 | Замок навесной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Дерево и металл | да | | Материал дужки и корпуса замка | сталь и алюминий | | Тип замка | навесной | | Тип механизма секретности | дисковый | | Тип ключа | [финский (дисковый)](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/navesnye-zamki-pod-finskij-klyuch-11286/) | | Количество ключей | не менее [3 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-3-klyuchami-19749/) | | Тип корпуса | открытый | | Материал корпуса | [сталь](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/navesnye-zamki-iz-stali-61138/) | | Форма дужки | полукруглая | | Материал дужки | сталь | | Диаметр дужки | [8 мм](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-navesnye-s-duzhkoj-diametrom-8-mm-164599/) | | Длина замка | 52 мм | | Цвет | Любой | | 20 | шт |
| 18 | Комплект ручек | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: [дерево](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/razdelnye-ruchki-dlya-mezhkomnatnyh-dverej-60088/) и металл толщиной 35-60 мм. | да | | Форма | [круглая](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/kruglye-dvernye-ruchki-60286/) | | Материал | [алюминий](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/alyuminievye-dvernye-ruchki-60244/) | | Покрытие | гальваника | | Рабочий диапазон стяжек | 35-60 | | Тип крепежа ручек | стяжные винты/шурупы | | Длина квадрата ручек | 105 мм | | Материал внутренней розетки | ЦАМ | | Габариты замка - | 146.75х66х53,55 мм | | Цвет | матовый никель/хром | | 40 | шт |
| 19 | Дверные ручки для противопожарных замков | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: металл | да | | Тип продукта | Усиленная ручка | | Межосевое расстояние | 72 мм | | Тип ручки | С замком | | Количество в наборе | 2 шт | | Основной материал | Сталь | | Цвет | Любой | | 12 | шт |
| 20 | Замок накладной цилиндровый с вертушкой | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево | Да | | Направление открывания двери: Левое и правое | да | | Тип замка | накладной | | Тип механизма секретности | цилиндровый | | Тип ключа | английский | | Количество ключей | не менее [6 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-6-klyuchami-19752/) | | Форма ригеля | цилиндр диаметром 14 мм | | Вылет ригеля | 30 мм | | Количество ригелей | [3 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/nakladnye-zamki-s-3-rigelyami-61270/) | | Удаление ключевого отверстия | 60 мм | | Габариты замка | 86х77х26 мм | | Цвет | Любой | | 20 | шт |
| 21 | Замок врезной тяжелый 4 ригеля | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип дверей: [дерево и металл](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/suvaldnye-zamki-dlya-derevyannyh-dverej-61432/) | Да | | Направление открывания двери: Левое и правое | да | | Тип замка | врезной | | Класс безопасности | не ниже 1 | | Тип механизма секретности | сувальдный | | Количество сувальд | 4 шт | | Тип ключа | сувальдный | | Количество ключей | не менее [3 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-3-klyuchami-19749/) | | Форма ригеля | прямоугольник диаметром 11,5мм | | Вылет ригеля | 22мм | | Количество ригелей | [1 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-1-rigelem-12002/) | | Цвет лицевой планки | хром | | Габариты замка | 85х22х140 мм | | Цвет | Любой | | 5 | шт |
| 22 | Замок врезной тяжелый | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: металл | Да | | Направление открывания двери: Левое и правое | да | | Тип замка | врезной | | Класс безопасности | не ниже [4](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-4-klassa-61420/) | | Тип механизма секретности | сувальдный | | Количество сувальд | 5 шт | | Тип ключа | сувальдный | | Количество ключей | не менее [5 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-5-klyuchami-19751/) | | Форма ригеля | цилиндр диаметром 18 мм | | Вылет ригеля | 40 мм | | Количество ригелей | [5 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-5-rigelyami-61390/) | | Цвет лицевой планки | хром | | Удаление ключевого отверстия | 66.5 мм | | Антивандальный | да | | Габариты замка | 137.5х34х146 мм | | Цвет | Любой | | 5 | шт |
| 23 | Замок врезной тяжелый 4 ригеля | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: [дерево](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/suvaldnye-zamki-dlya-derevyannyh-dverej-61432/) | Да | | Направление открывания двери: Левое и правое | да | | Тип замка | врезной | | Класс безопасности | не менее 1 | | Тип механизма секретности | сувальдный | | Количество сувальд | 4 шт | | Тип ключа | сувальдный | | Количество ключей | не менее [3 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-3-klyuchami-19749/) | | Форма ригеля | цилиндр диаметром 16 мм | | Вылет ригеля | 40 мм | | Количество ригелей | [2 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-2-rigelyami-12007/) | | Габариты замка | 84х22х118 мм | | Цвет лицевой планки | хром | | 5 | шт |
| 24 | Замок врезной тяжелый | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Дерево и металл | Да | | Направление открывания двери: левое и правое | да | | Тип замка | врезной | | Класс безопасности | не ниже [4](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-4-klassa-61420/) | | Тип механизма секретности | сувальдный | | Количество сувальд | 6 шт | | Тип ключа | сувальдный | | Количество ключей | не менее [5 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/zamki-s-5-klyuchami-19751/) | | Межосевое расстояние | 42 мм | | Форма ригеля | цилиндр диаметром 14 мм | | Вылет ригеля | 40,4 мм | | Защелка диаметром | 16 мм | | Количество ригелей | [4 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-4-rigelyami-12005/) | | Удаление ключевого отверстия | 68 мм | | Габариты замка | 30х205 мм | | Цвет лицевой планки | хром | | 5 | шт |
| 25 | Замок врезной магнитный | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево | да | | Тип замка | врезной | | Межосевое расстояние | [85 мм](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-mezhosevym-rasstoyaniem-85-mm-11282/) | | Форма ригеля | прямоугольник | | Количество ригелей | [1 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-1-rigelem-12002/) | | Межосевое расстояние  Квадрат | 85 мм.  8 мм | | Удаление квадрата под ручку | 50 мм. | | С защелкой | [да](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznoj-zamok-s-zaschelkoj-11271/) | | Габариты замка | 90х20х195 мм | | Цвет лицевой планки | бронза | | 10 | шт |
| 26 | Ручка-защелка кл/фиксатор | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево толщиной 35-40 мм. | Да | | Тип кноба | С фиксатором | | Тип изделия | Ручки-защелки (кнобы) | | Форма ручки | кнопка, круглая. | | Регулируемое расстояние от края двери до оси ручек | 60-70 мм | | Размер ригеля | 14х19 мм | | Вылетом ригеля | 12 мм | | Габариты замка | 85х23х20 мм | | Цвет | Любой | | 40 | шт |
| 27 | Ограничитель дверной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип | ограничитель | | Тип установки | напольный | | Материал | ЦАМ и резина | | Покрытие | гальваника | | Рабочая высота | 40 мм | | Цвет | Любой | | 10 | шт |
| 28 | Засов | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Дерево и металл | да | | Материал | Сталь или оцинкованная сталь | | Тип установки | накладной, горизонтального расположения | | Вылет ригеля | 30 мм | | Длина основания | 64 мм | | Форма ригеля | круглая диаметром 13 мм | | Цвет | серебристый | | 10 | шт |
| 29 | Ручка для пластиковых окон | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип изделия | Фурнитура для окон и балконных дверей | | Количество позиций | 8-ми позиционная | | Квадрат  длина штифта | 7\*7 мм  35 мм | | Материал: ручка –  основание - | алюминий  пластик | | Цвет | белый | | 10 | шт |
| 30 | Ограничитель открывания окна металл | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип | [ограничитель](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/ogranichiteli-dlya-okon-25388/) | | Система профиля | все | | Материал | алюминий | | Регулировка положения | да | | Тип фиксации | в 5-х положениях | | Цвет | белый | | 20 | шт |
| 31 | Комплект ручек для финских дверей | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: [дерево](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/razdelnye-ruchki-dlya-mezhkomnatnyh-dverej-60088/) | да | | Форма | [круглая](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/kruglye-dvernye-ruchki-60286/) | | Материал | ЦАМ | | Покрытие | гальваника | | Тип крепежа ручек | стяжные винты/шурупы | | Материал внутренней розетки | ЦАМ | | Габариты ручек | 112х50 мм | | Цвет | хром | | 20 | шт |
| 32 | Крепление москитной сетки | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип | крепление для москитной сетки | | Материал | металл | | Цвет | белый | | Комплект | Из 2 шт | | 50 | шт |
| 33 | Замок врезной противопожарный цилиндровый с защелкой | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: [металл](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/tsilindrovye-zamki-dlya-metallicheskih-dverej-61300/) | Да | | Направление открывания двери: Левое и правое | да | | Назначение | противопожарный | | Тип замка | врезной | | Класс безопасности | не ниже 1 | | Тип механизма секретности | цилиндровый | | Тип ключа | перфорированный/английский | | Межосевое расстояние | [72 мм](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-mezhosevym-rasstoyaniem-72-mm-11280/) | | Форма ригеля | прямоугольник | | Размер ригеля | 6х8 мм | | Вылет ригеля | 14 мм | | Количество ригелей | [2 шт](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznye-zamki-s-2-rigelyami-12007/) | | С защелкой | [да](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/vreznoj-zamok-s-zaschelkoj-11271/) | | Габариты замка | 80х24х235 мм | | Цвет лицевой планки | серебро | | 10 | шт |
| 34 | Замок накладной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: металл | да | | Тип замка | [накладн](https://zamki.biz/catalog/zamki/zamki_nakladnye/)ой | | Тип механизма секретности | Сувальдный | | Количество ключей | не менее 5 | | Количество ригелей | 4 | | Размер ригеля | диаметром 18 мм | | Форма ригеля | цилиндр | | Вылет ригеля | 40 мм | | Удаление ключевого отверстия | 64 мм | | Габариты замка | 135х32,5х146 мм | | Цвет | Любой | | 10 | шт |
| 35 | Замок накладной | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Металл | да | | Тип механизма | Сувальдный | | Количество ключей | не менее 5 шт | | Количество ригелей | 4 | | Размер ригеля | диаметром 14 мм | | Форма ригеля | цилиндр | | Вылет ригеля | 40 мм. | | Удаление ключевого отверстия | 68 мм. | | Габариты замка | 138,5х20х128 мм | | Цвет | Любой | | 5 | шт |
| 36 | Комплект ручка и защелка с фиксатором | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево толщиной 35-40 мм | да | | Материал ручек | алюминиевый сплав | | Защелки | сталь | | Тип покрытия | многослойное гальваническое покрытие | | Длина разрезного квадрата - | 95мм | | Цвет | матовый никель | | 20 | шт |
| 37 | Ручка-скоба | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: Дерево и металл | да | | Материал | [алюминий](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/ruchki-skoby-iz-alyuminiya-17406/) | | Покрытие | порошковая окраска | | Межосевое расстояние | 170 мм | | Форма | прямоугольная | | Тип крепежа ручек | саморезы не менее 4 шт | | Габариты ручки | 183х27х39 мм | | Цвет | бронза металлик | | 20 | шт |
| 38 | Защелка ключ/фиксатор | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Тип двери: дерево толщиной до 40 мм. | да | | Форма ручки | [фалевая](https://ekb.vseinstrumenti.ru/tag-page/nazhimnye-ruchki-knob-632786/) | | Материал | сталь/алюминий | | Покрытие | гальваника | | Количество ключей | не менее 3 шт | | Удаление квадрата под ручку | 60-70 мм | | Габариты корпуса врезной защелки | 85х23х20 мм | | Скругленная защелка размерами | 14х19 мм | | Вылет ригеля | 12 мм | | Регулируемое расстояние от края двери до оси ручек | 60-70 мм. | | Габариты замка | 107х52х77 мм | | Цвет | медь | | 20 | шт |

Начальник цеха 823 Е. Б. Марковина