**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку вентилятора канального**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Технический регламент не утвержден. |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Отсутствие контрафакта и легитимность продукции должны подтверждается оригинальным документом, устанавливающим происхождение продукции (паспорт, сертификат, или иной документ, утвержденный производителем) на стадии поставки продукции; при необходимости документом, определяющим отношения поставщика и производителя продукции на стадии заключения договора.  Проверка продукции на предмет наличия контрафакта осуществляется сверкой серийных номеров, указанных в документе, подтверждающем происхождение и на самой продукции при их наличии.  Товар должен быть новым не бывшим в употреблении. |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Упаковка должна быть оригинальной, обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любыми видами транспорта. Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товара (продукции). Маркировка упаковок, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Склад Покупателя по адресу: г. Екатеринбург ул. Начдива Васильева, д. 1 |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Требование не установлено. |
| **9** | **Требования к размерам товара** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Требование не установлено |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции *(при необходимости)*

Руководитель

Инициатора закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Махалин А.А.

Согласовано:

Подразделение-заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бакшандаева С.А.

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Перечень требуемой продукции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Показатели продукции, в соответствии с которыми будут определяться эквивалентность** | | **Ед.изм** | **Кол-во** |
| 1 | Вентилятор канальный ВКК-160М или эквивалент | **Показатель** | **Значение показателя** | шт. | 5 |
| Производительность | не менее 600 м³/ч |
| Потребляемая мощность | не более 100 Вт |
| Корпус | оцинкованная сталь |
| диаметр | 160 мм. |
| 2 | Вентилятор канальный ВКК-200М или эквивалент | **Показатель** | **Значение показателя** | шт. | 5 |
| Производительность | не менее 800 м³/ч |
| Потребляемая мощность | не более 150 Вт |
| Корпус | оцинкованная сталь |
| диаметр | 200 мм. |
| 3 | Вентилятор канальный ВКК-250М или эквивалент | **Показатель** | **Значение показателя** | шт. | 5 |
| Производительность | не менее 1000 м³/ч |
| Потребляемая мощность | не более 200 Вт |
| Корпус | оцинкованная сталь |
| диаметр | 250 мм. |
| 4 | Вентилятор канальный ВКК-315М или эквивалент | **Показатель** | **Значение показателя** | шт. | 5 |
| Производительность | не менее 1500 м³/ч |
| Потребляемая мощность | не более 250 Вт |
| Корпус | оцинкованная сталь |
| диаметр | 315 мм. |

Руководитель

Инициатора закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Махалин А.А.

Согласовано:

Подразделение-заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бакшандаева С.А.