Приложение № 1

К Техническому заданию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий, модель 7, арт. 14351 ЕЛАМЕД  *или эквивалент* | Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий предназначен для применения в специальном медицинском помещении.  Шкаф разделен на две секции: в верхней открытой секции расположены 2 съемные полки, в нижней секции – 4 выдвижных ящика. Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом.  Материал: ЛДСП  Габариты: ширина – 400 мм.+/-4мм.  глубина – 395 мм.+/-4мм.  высота – 1855 мм.+/-4мм.  Конструкция разборная | шт. | 2 |
| 2 | Тележка медицинская универсальная СПЗ-01-ЕЛАТ  *или эквивалент* | Тележка медицинская универсальная предназначена для размещения и перевозок медицинских инструментов, медикаментов в процедурных, перевязочных кабинетах медицинских организаций.  Тележка состоит из трех полок, колеса с фиксацией. Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом.  Материал: высокопрочный пластик  Габариты: длина – 675 мм.+/-10%  ширина – 420 мм.+/-10%  высота – 855 мм.+/-10%  Номинальная нагрузка на изделие не более 45 кг. | шт. | 2 |
| 3 | Кушетка стационарная КС-01 ЕЛАТ  *или эквивалент* | Кушетка стационарная предназначена для использования в общебольничного использования, в процедурных кабинетах. Поверхности кушетки устойчивы к дезинфекции химическим методом. Головная секция регулируется в пределах от 0\* до 40\*  Материал: каркас – стальной профиль с полимерно-порошковым покрытием.  ложе – ЛДСП, поролон толщиной не менее 50 мм., обтянут винилискожей.  Габариты: длина – не менее 1860 мм., не более 1950 мм.  ширина – не менее 610 мм., не более 650 мм.  высота – не менее 520 мм.,не более 550 мм.  Номинальная нагрузка не менее 120 кг | шт. | 6 |
| 4 | Кресло для забора крови МИ-К-02дн  *или эквивалент* | Кресло медицинское для забора крови служит для проведения медицинских манипуляций в лечебных учреждениях. Поверхности кресла устойчивы к дезинфекции химическим методом. Кресло не регулируется по высоте. Спинная секция регулируется от 85\* до 35\*; ножная – от -15\* до -85\*.  Кресло оснащено удобными широкими подлокотниками, которые поворачиваются не менее 270\* и фиксируются в нужном положении специальной ручкой.  Материалы: каркас – стальная труба, окрашенная полимерно-порошковой краской.  мягкие элементы кресла выполнены из водостойкой фанеры и поролона, обтянуты искусственной кожей.  Габариты: Высота – в положении «кресло» не менее 1200 мм; высота до сидения не менее 600 мм.  Длина – в разложенном положении не менее 1650 мм.  Ширина сиденья не менее 500 мм.  Нагрузка не менее 160 кг. | шт. | 2 |
| 5 | Шкаф металлический медицинский для хранения уборочного инвентаря МД 2 ШМ-SS  *или эквивалент* | Шкаф металлический предназначен для хранения одежды или уборочного инвентаря в медицинских учреждениях. Шкаф имеет две секции, полочки, крючки, врезной замок, четыре регулируемые опоры.  Конструкция разборная.  Материал: листовая сталь, покрытая порошковой краской.  Габариты: ширина – не менее 500 мм, не более 575 мм.  глубина – не менее 500 мм.  высота – не менее 1830 мм, не более 1920 мм. | шт. | 3 |
| 6 | Табурет лабораторный на газ лифте Т06 (с мягким сиденьем, кольцом-опорой для ног).  *или эквивалент* | Табурет с мягким сиденьем, с кольцом опорой для ног.  Механизм подъема: газ-лифт.  Габариты: диаметр сиденья не менее 330мм.  регулировка высоты не менее 480 мм, не более 640 мм.  разлет опор не более 430 мм.  Материал: каркас стальной с гальваническим покрытием, сиденье покрыто искусственной кожей. | шт. | 5 |
| 7 | Стеллаж стационарный медицинский ССМ ЕЛАТ, арт. 511  *или эквивалент* | Стеллаж стационарный медицинский предназначен для размещения медицинских изделий, лекарственных препаратов в медицинских учреждениях. Поверхности стеллажа устойчивы к дезинфекции химическим методом. | шт. | 1 |
| 8 | Вешалка-стойка для одежды напольная МСК-304  *или эквивалент* | Вешалка медицинская предназначена для использования в медицинских учреждениях. Стойка имеет 4 крючка для одежды и головных уборов. Основание выполнено в виде пятилучия, установлены пластиковые заглушки. Изготовлена из оцинкованной стали, покрытой полимерно-порошковым составом.  Габариты: высота не менее 1750 мм, не более 1785 мм.  диаметр основания не менее 570 мм, не более 620 мм. | шт. | 6 |
| 9 | Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств ШМ-02 МСК  *или эквивалент* | Шкаф медицинский металлический предназначен для хранения лекарственных средств и материалов медицинского назначения.  Выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам.  В верхней части двухстворчатая стеклянная дверца и две стеклянные полки.  В нижней части двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлические полки. Регулируемые опоры.  Габариты: ширина не менее 700 мм, не более 800 мм.  глубина не менее 320 мм, не более 400 мм.  высота не менее 1655 мм, не более 1750 мм. | шт. | 1 |
| 10 | Тумба медицинская под оборудование, арт. 1014679 ЕЛАМЕД  *или эквивалент* | Тумба медицинская изготовлена из ЛДСП. Состоит из одной секции с двумя полками, одна из которых съемная. Секция закрывается двумя дверцами. Замки отсутствуют. Изготовлена их ЛДСП, поверхности устойчивы к дезинфекции химическим методом.  Габариты: высота не менее 800 мм, не более 850 мм.  ширина не менее 703 мм, не более 730 мм.  глубина не менее 602 мм, не более 610 мм. | шт. | 1 |
| 11 | Тележка инструментальная ТИ-2-ВШ-01 КРОНТ  *или эквивалент* | Тележка предназначена для компактного размещения, хранения и транспортировки предметов медицинского назначения. Рамная конструкция из стальной трубы круглого сечения с порошковым покрытием. На рамной конструкции размещены 2 поддона, 2 ящика и стойка с держателем медицинских флаконов для внутривенных вливаний.  Тележка имеет поворотные колесные опоры с резиновым ободом, имеющие тормоз.  Габариты: рабочая поверхность поддонов (770\*400\*13) +/-5 мм.  длина тележки 890 мм +/- 30мм.  ширина тележки 525 мм+/- 30мм.  высота тележки 1830 мм+/- 30мм. | шт. | 2 |