**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка графитовых тиглей для АО «НПО автоматики»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристика, требования к поставке продукции** | |
| **1** | **2** | |
| **1** | **Заказчик:** | |
| АО «НПО автоматики» | |
| **2** | **Вид закупки:** | |
|  | Открытый запрос котировок в электронной форме | |
| **3** | **Предмет договора, объем поставляемой продукции:** | |
| **Предмет договора**: Поставка графитовых тиглей для АО «НПО автоматики» (далее – товар).  **Применение эквивалента:** Показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность указаны в приложении №1 к Техническому заданию и определяются по равноценным, равнозначным техническим характеристикам продукции, имеющих практическую ценность для Заказчика (с учетом внешнего вида, качества и т.п.).  **Объем поставки товара:** 40 (Сорок) штук. | |
| **4** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, отгрузке продукции:** | |
| 4.1 | **Технический регламент** | Технический регламент не утвержден.  К продукции предъявляются требования, которые определяют потребность Заказчика. |
| 4.2 | **Требования к безопасности продукции** | Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. |
| 4.3 | **Требования к качеству продукции** | Отсутствие контрафакта и легитимность продукции должны подтверждается оригинальным документом, устанавливающим происхождение продукции (паспорт, сертификат, или иной документ утвержденный производителем) на стадии поставки продукции; при необходимости документом, определяющим отношения поставщика и производителя продукции на стадии заключения договора.  Проверка продукции на предмет наличия контрафакта осуществляется сверкой серийных номеров, указанных в документе, подтверждающем происхождение и на самой продукции при их наличии. |
| 4.4 | **Требования к техническим характеристикам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 4.5 | **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Графитовые тигли необходимы для выполнения производственного задания. |
| 4.6 | **Требования к упаковке** | Упаковка должна быть оригинальной, обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любыми видами транспорта. Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товара (продукции). Маркировка упаковок, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. |
| 4.7 | **Требования к размерам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| **5** | **Место поставки продукции:** | |
| Склад Покупателя по адресу: г. Екатеринбург ул. Вишневая, д. 1 | |
| **6** | **Срок и условия поставки продукции:** | |
| Срок поставки товара не позднее 8 (Восемь) недель с даты подписания договора. | |
| **7** | **Срок и условия оплаты продукции:** | |
| Предоплата за товар не производится. Расчет производится в размере 100% стоимости продукции, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента передачи продукции и подписания товарной накладной. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. | |
| **8** | **Цена договора:** | |
| В цену договора включаются затраты Поставщика (Победителя открытого запроса котировок), связанные с поставкой товара, в том числе с доставкой товара до склада Заказчика в соответствии с п.2.2 Договора (расходы на перевозку) и требованиями настоящего Технического задания, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. | |
| **9** | **Требования к участникам закупки:** | |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям в соответствии с разделом 10.4 Положения о закупках | |
| **10** | **Срок гарантии качества на продукцию:** | |
| На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной Заказчиком | |
| **11** | **Требования к документации:** | |
| Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику без взимания какой-либо платы следующие документы: подписанную со своей стороны товарную накладную; счет на оплату Товара; сертификаты соответствия, или иные документы, подтверждающие качество поставляемого товара.  Счет-фактура представляется Поставщиком в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  При непредставлении указанных в настоящем пункте документов, Заказчик вправе установить Поставщику дополнительный срок для их представления и при их непредставлении Поставщиком в дополнительно установленный срок – отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. | |
| **12** | **Участник закупки должен сделать предложение по следующим критериям:** | |
| 1. **Цена договора** не более 1 020 034,40 рублей | |

**Приложение:**

1) Перечень требуемых товаров (Приложение №1);

Начальник центра 780 Е.В. Пестова

Начальник 755 цеха И.С. Опарин

Приложение №1

к Техническому заданию

**Перечень требуемых товаров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Характеристика продукции** | **Кол-во, шт.** |
| **1** | Тигель графитовый АА 300 L1 (в соответствии с ТУ 1590-023-00221209-2009) или эквивалент | **1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции:**  - тигель огнеупорный графитсодержащий глазурированный предназначен для плавки цветных металлов и их сплавов с температурой плавления до 1500 градусов по Цельсию.  **2) Технические характеристики продукции:**  - Условная емкость по меди 300 кг ±10 кг;  - Внешний диаметр 440 мм ±10 мм;  - Высота 555 мм ±10 мм;  - Толщина стенки 30 мм ±10 мм;  - Толщина дна 55 мм ±10 мм;  - Вес 54 кг ±10 кг;  Фасовка 1 шт. в коробке (1 тарное место) | 20 |
| **2** | Тигель графитовый АА 500 L1 (в соответствии с ТУ 1590-023-00221209-2009) или эквивалент | **1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции:**  - тигель огнеупорный графитсодержащий глазурированный предназначен для плавки цветных металлов и их сплавов с температурой плавления до 1500 градусов по Цельсию.  **2) Технические характеристики продукции:**  - Условна емкость по меди 500 кг ±10 кг;  - Внешний диаметр 520 мм ±10 мм;  - Высота 635 мм ±10 мм;  - Толщина стенки 50 мм ±10 мм;  - Толщина дна 60 мм ±10 мм;  - Вес 90 кг ±10 кг;  Фасовка 1 шт. в коробке (1 тарное место) | 20 |

Начальник 755 цеха И.С. Опарин