**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на Поставку ГИДРОНОЛА В20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | ТУ 2381-010-37241715-2022  Эквивалент продукции не применяется в соответствии с п.10.3.4(а) Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | К продукции предъявляются требования, которые определяются Заказчиком в соответствии со своей потребностью, согласно которой применение других технических характеристик не допускается. |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Оговариваются в ТУ 2381-010-37241715-2022 по виду продукции. |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Согласно ТУ 2381-010-37241715-2022. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями П-6, П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г и 25.04.1966г. (с последующими изменениями и дополнениями), в части не противоречащей условиям настоящего Договора. |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Согласно ТУ 2381-010-37241715-2022 |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Упаковка согласно ТУ 2381-010-37241715-2022 |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Согласно Договору поставки |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Требование не установлено |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Требование не установлено |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | При передаче Продукции на склад Покупателя срок годности Товара должен составлять не менее 2 года 6 месяцев с даты производства. |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Требование не установлено |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Перечень требуемой продукции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики требуемой продукции** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | ГИДРОНОЛ В20 жидкость для отмывки печатных узлов, концентрат  ТУ 2381-010-37241715-2022 | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Плотность при 20°С , г/ см3 | 0,92-0,96 | | Поверхностное натяжение при 25°С,мН/м | 28,7 | | Диапазон кипения ,°С | ˃100 | | Точка вспышки, °С | Отсутствует | | рН(10гр./л Н2О) | 10,7-11,7 | | Давление паров при 20,°С,мбар | 20 | | Температура отмывки, ,°С | 40-60 | | Растворимость в воде | полная | | Концентрация готового раствора,% | 15-20 | | Упаковка | канистра 20 л. | | 100 | л. |

*.*