Приложение 1 к ТЗ

**Технические характеристики предлагаемой продукции**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические параметры продукции требуемой продукции** | |
| **Наименование продукции/**  **марка и модель/**  **ГОСТ (ТУ)** | **Технические параметры продукции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Шт. | 2000 | Лист НОМАКОН 150х110 КПТД-2М/1-0,5 | Характеристики  Внешний вид – однородный листовой материал;  Цвет – серый, розовый;  Плотность – 2,0 г/см3;  Толщина – 0,5мм;  Липкость, не менее – 100Н/м;  Номинальное напряжение сжатия, не менее – 0,6 Мпа;  Максимальное напряжение сжатия, не менее – 2,8 Мпа;  Предельная степень эластичности, не менее – 50%;  Электрическая прочность при постоянном напряжении, не менее – 25 кВ/мм;  Электрическая прочность при переменном напряжении, не менее – 18 кВ/мм;  Диэлектрическая проницаемость при 1000Гц, не более – 6,5  Теплопроводность, не менее – 0,8 Вт/м\*К |