**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка стеллажей для АО «НПО автоматики»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристика, требования к поставке продукции** | |
| **1** | **2** | |
| **1** | **Заказчик:** | |
| АО «НПО автоматики» | |
| **2** | **Вид закупки:** | |
|  | Открытый запрос котировок в электронной форме | |
| **3** | **Предмет договора, объем поставляемой продукции:** | |
| **Предмет договора**: Поставка стеллажей для АО «НПО автоматики» (далее – товар).  **Применение эквивалента:** Показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность указаны в приложении №1 к Техническому заданию и определяется по равноценным, равнозначным требуемым характеристикам продукции.  **Объем поставки товара: 52** (пятьдесят две) штуки. | |
| **4** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, отгрузке продукции:** | |
| 4.1 | **Технический регламент** | Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»), ГОСТ Р 55525-2017 «Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия».  К продукции предъявляются требования, которые определяют потребность Заказчика в соответствии с его технической политикой, согласно которой применение иных видов продукции не допускается, и конкретизируются в приложении №1 к настоящему ТЗ. |
| 4.2 | **Требования к безопасности продукции** | Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. |
| 4.3 | **Требования к качеству продукции** | Отсутствие контрафакта и легитимность продукции должны подтверждается оригинальным документом, устанавливающим происхождение продукции (паспорт, сертификат, или иной документ, утвержденный производителем) на стадии поставки продукции; при необходимости документом, определяющим отношения поставщика и производителя продукции на стадии заключения договора.  Проверка продукции на предмет наличия контрафакта осуществляется сверкой серийных номеров, указанных в документе, подтверждающем происхождение и на самой продукции при их наличии. |
| 4.4 | **Требования к техническим характеристикам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 4.5 | **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ. |
| 4.6 | **Требования к упаковке** | Упаковка должна быть оригинальной, обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любыми видами транспорта. Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товара (продукции). Маркировка упаковок, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. |
| 4.7 | **Требования к размерам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| **5** | **Место поставки продукции:** | |
| г. Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, д. 145 | |
| **6** | **Срок и условия поставки продукции:** | |
| Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 45 календарных дней с момента заключения договора. | |
| **7** | **Срок и условия оплаты продукции:** | |
| Предоплата за товар не производится. Расчет производится в размере 100% стоимости продукции, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи продукции и подписания товарной накладной. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. | |
| **8** | **Цена договора:** | |
| В цену Договора входят стоимость Товара, налоги, сборы, все расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора, включая расходы на упаковку и транспортировку Товара, в том числе расходы на его погрузку, разгрузку, обеспечение сохранности Товара до момента его приемки Заказчиком, уплату обязательных платежей в связи с поставкой Товара. | |
| **9** | **Требования к участникам закупки:** | |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям в соответствии с разделом 10.4 Положения о закупках. | |
| **10** | **Срок гарантии качества на продукцию:** | |
| На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной Заказчиком. | |
| **11** | **Требования к документации:** | |
| Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику без взимания какой-либо платы следующие документы: подписанную со своей стороны товарную накладную; счет на оплату Товара; сертификаты соответствия, или иные документы, подтверждающие качество поставляемого товара.  Счет-фактура представляется Поставщиком в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  При непредставлении указанных в настоящем пункте документов, Заказчик вправе установить Поставщику дополнительный срок для их представления и при их непредставлении Поставщиком в дополнительно установленный срок – отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. | |

**Приложение:**

1. Перечень необходимых товаров (Приложение №1);
2. Планировка стеллажей (Приложение №2)

Приложение №1

к Техническому заданию

**Перечень требуемых товаров**

| **№** | **Товар** | **Показатель** | **Значение показателя** | **Кол-во, шт.** | **Страна происхождения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Стеллаж | Материал | металл от 0,7 мм |  |  |
| Цвет | серый (белый) |
|  |  | Высота стеллажа | 2746 мм |
|  |  | Глубина полки | 300 мм |
|  |  | Длина полки | 1000 мм |
|  |  | Количество уровней | 7+1 |
|  |  | Сечение стойки | «I» дополнительная жесткость, наличие крестовин |
|  |  | Расстояние между полками | Регулируемое |
|  |  | Крепление опор стоек | в нижней части стоек |
|  |  | Установка полки | быстросъемный клип |
|  |  | Нагрузка на одностороннюю секцию стеллажа | Не менее 500 кг |
|  |  | Нагрузка на двухстороннюю секцию стеллажа | Не менее 1000 кг |
|  |  | Конструкция стеллажей | односторонние | 6 |
|  |  | двухсторонние | 23 |  |