**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка лабораторного пресса для определения текучести смол для АО «НПО автоматики»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристика, требования к поставке продукции** | |
| **1** | **2** | |
| **1** | **Заказчик:** | |
| АО «НПО автоматики» | |
| **2** | **Вид закупки:** | |
|  | Открытый запрос котировок в электронной форме | |
| **3** | **Предмет договора, объем поставляемой продукции:** | |
| **Предмет договора**: Поставка лабораторного пресса для определения текучести смол для АО «НПО автоматики» (далее – товар).  **Объем поставки товара:** 1 штука. | |
| **4** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, отгрузке продукции:** | |
| 4.1 | **Технический регламент** | Технический регламент не утвержден. |
| 4.2 | **Требования к безопасности продукции** | Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. |
| 4.3 | **Требования к качеству продукции** | Отсутствие контрафакта и легитимность продукции должны подтверждается оригинальным документом, устанавливающим происхождение продукции (паспорт, сертификат, или иной документ, утвержденный производителем) на стадии поставки продукции; при необходимости документом, определяющим отношения поставщика и производителя продукции на стадии заключения договора.  Проверка продукции на предмет наличия контрафакта осуществляется сверкой серийных номеров, указанных в документе, подтверждающем происхождение и на самой продукции при их наличии.  Продукция должна быть новой ( не была в употреблении, в ремонте, в том числе не была восстановлена, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |
| 4.4 | **Требования к техническим характеристикам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 4.5 | **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Товар применяется на производстве. |
| 4.6 | **Требования к упаковке** | Упаковка должна быть оригинальной, обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любыми видами транспорта. Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товара (продукции). Маркировка упаковок, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. |
| 4.7 | **Требования к размерам продукции** | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| **5** | **Место поставки продукции:** | |
| Склад Покупателя по адресу: г. Екатеринбург ул. Начдива Васильева, д. 1 | |
| **6** | **Срок и условия поставки продукции:** | |
| Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) недель с момента заключения договора | |
| **7** | **Срок и условия оплаты продукции:** | |
| Оплата за товар: Предоплата за товар не производится. Расчет производится в размере 100% стоимости продукции, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи продукции и подписания товарной накладной. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. | |
| **8** | **Цена договора:** | |
| В цену договора включаются затраты Поставщика (Победителя открытого запроса котировок), связанные с поставкой товара, в том числе с доставкой товара до склада Заказчика в соответствии с п.2.2 Договора (расходы на перевозку) и требованиями настоящего Технического задания, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. | |
| **9** | **Требования к участникам закупки:** | |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям в соответствии с разделом 10.4 Положения о закупках | |
| **10** | **Срок гарантии качества на продукцию:** | |
| На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев. | |
| **11** | **Требования к документации:** | |
| Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику без взимания какой-либо платы следующие документы: подписанную со своей стороны товарную накладную; счет на оплату Товара; сертификаты соответствия, или иные документы, подтверждающие качество поставляемого товара.  Счет-фактура представляется Поставщиком в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  При непредставлении указанных в настоящем пункте документов, Заказчик вправе установить Поставщику дополнительный срок для их представления и при их непредставлении Поставщиком в дополнительно установленный срок – отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. | |
| **12** | **Участник закупки должен сделать предложение по следующим критериям:** | |
| 1. **Цена договора** не более 1 500 000,00 руб. | |

**Приложение:**

1) Перечень необходимых товаров (Приложение №1);

Коммерческий директор Е.В. Пестова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Приложение №1  к Техническому заданию | | |
|  | **Перечень требуемых товаров** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование продукции** | **Описание** | | **Кол-во**  **(шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| **1.** | Лабораторный пресс для определения текучести смол | Лабораторный пресс для определения текучести смол | | **1** |
| **Показатель** | **Значение** |
| Давление | до 2,0 т\* |
| Высота окна | 150 мм |
| Размер нагревательных плит | Не менее 200×200 мм\* |
| Толщина плит | 40 мм |
| Рабочая температура | До 200 ℃\* |
| Точность контроля температуры | ± 2,0 ℃ |
| Регулирование температуры | ПИД регулятор |
| Мощность нагревателей | 2 шт по 1.1кВт |
| Электропитание | 220 В, одна фраза |
| Подача воздуха | 6 бар |
| Габариты | 340×780×900мм |
| масса | Не более 300 кг\* |

\* предлагаемое участником закупки значение в пределах величины или диапазона.

Ведущий технолог НТК 730 Р.Р.Латыпов