Приложение №1

к техническому заданию

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование Товара** | **Характеристики Товара** | **Функциональные характеристики (потребительские свойства)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Линолеум Tarkett Acczent Pro Aspect 4 или эквивалент | |  |  | | --- | --- | | **Наименование показателя продукции** | **Значение, требуемое Заказчиком** | | Тип линолеума | коммерческий | | Ширина | 3 м | | Тип дизайна | крошка | | Класс пожароопасности | КМ2 | | Класс применения | Для общественных 34 и промышленных помещений 43 | | Общая толщина | 2 мм | | 1.Хорошо вписывается в офисах и прочих производственных помещениях с большой проходимостью;  2.Повышенная устойчивость к износу за счет дополнительного защитного слоя;  3.Устойчивость к механическим повреждениям – ножки столов, стульев и др.;  4.Хорошо сохраняет цвет;  5.Устойчив к воде;  6.Соответствует всем требованиям пожарной безопасности. | кв. м | 360 |
| 2 | Линолеум Tarkett Acczent Mineral As 100011  или эквивалент | |  |  | | --- | --- | | **Наименование показателя продукции** | **Значение, требуемое Заказчиком** | | Тип линолеума | коммерческий | | Ширина | 3 м | | Тип дизайна | крошка | | Класс пожароопасности | КМ5 | | Класс применения | для промышленных | | Общая толщина | от 2 мм | | Предназначена для помещений с электронным оборудованием, где необходимо обеспечивать безопасность людей и поддерживать стабильность работы электронной техники. | кв. м | 360 |

Начальник цеха 823 Е. Б. Марковина