Приложение 1 к ТЗ

**Технические характеристики предлагаемой продукции**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические параметры продукции требуемой продукции** | |
| **Наименование продукции/**  **марка и модель/**  **ГОСТ (ТУ)** | **Технические параметры продукции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Шт. | 3000 | Лист НОМАКОН 150х110 КПТД-2М/1-0,5 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ | Характеристики   |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение** | | Внешний вид - однородный листовой материал | Да | | Цвет | Серый или розовый | | Плотность | 2,0 г/см3 | | Толщина | 0,5мм | | Липкость, не менее | 100Н/м | | Номинальное напряжение сжатия, не менее | 0,6 Мпа | | Максимальное напряжение сжатия, не менее | 2,8 Мпа | | Предельная степень эластичности, не менее | 50% | | Электрическая прочность при постоянном напряжении, не менее | 25 кВ/мм | | Электрическая прочность при переменном напряжении, не менее | 18 кВ/мм | | Диэлектрическая проницаемость при 1000Гц, не более | 6,5 | | Теплопроводность, не менее | 0,8 Вт/м\*К | |