**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На техническое обслуживание систем трубопроводов и сооружений бытовой и ливневой канализации, вывоз и утилизация отходов, образующихся при проведении технического обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристика, требования к выполнению работ** | |
|  | **2** | |
| **1** | **Заказчик:** | |
| АО «НПО автоматики» | |
| **2** | **Способ закупки:** | |
|  | Открытый запрос котировок в электронной форме | |
| **3** | **Предмет договора, объем поставляемой продукции:** | |
|  | техническое обслуживание систем трубопроводов и сооружений бытовой и ливневой канализации:  - устранение аварийных засоров систем канализации по заявкам;  Плановые работы:  - на 1 территории (с 1 по 8 блоки), расположенной по адресу ул. Мамина Сибиряка, 145 (свидетельство № 66 АЖ 649297), откачка жироуловителей, чистка и промывка пробоотборных колодцев в количестве 2шт,  - на 3-ей территории, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева,1 (свидетельство № 66 АЖ № 649120), откачка жироуловителей, нефтеловушки, чистка и промывка пробоотборных колодцев в количестве 5шт.  Чистка и промывка пробоотборных колодцев должна осуществляться в обязательном порядке не позднее пятого числа следующих месяцев: март, июнь, сентябрь, декабрь.  Прием трех видов отходов производства и потребления (далее по тексту – «отходы»), образующихся в ходе обслуживании систем трубопроводов и сооружений бытовой и ливневой канализации, откачке жироуловителей, чистке и промывке пробоотборных колодцев, с последующим транспортированием отходов, обезвреживанием или утилизацией, или обработкой, или размещением. | |
| **4** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, результатам работы, отгрузке продукции:** | |
| 4.1 | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 4.2 | **Требования к безопасности продукции (работ)** | Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте, за соблюдение санитарно-гигиенических норм. |
| 4.3 | **Требования к качеству продукции (работ)** | Качество работ должно соответствовать действующим национальными стандартам и сводами правил, обязательным к применению ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". |
| 4.4 | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Не предусмотрены |
| 4.5 | **Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Промывку и устранение засоров производить специализированной техникой, имеющей в своем составе откачивающее оборудование ила и грязи.  Транспортирование отходов выполнять по действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности с подтверждением права на выполнение работ по транспортированию отходов IV класса опасности. |
| 4.6 | **Требования к упаковке** | Не предусмотрены. |
| 4.7 | **Требования к размерам продукции** | Не предусмотрены. |
| 4.8 | **Требования к результатам работы** | Сдача работ осуществляется поэтапно согласно предварительным заявкам Заказчика и по актам, подписанными обеими сторонами, в которых отражается фактически выполненный объем работ и стоимость работ согласно калькуляции в соответствии с условиями проекта договора.  Результаты работ должны соответствовать требованиям по объемам работ, указанным в заявках Заказчика. |
| 4.9 | **Требования к отгрузке продукции** | Не предусмотрены. |
| **5** | **Место выполнения работ:** | |
| 620046, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева,1;  620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 145. | |
| **6** | **Срок и условия выполнения работ:** | |
| Начало работ – с момента подписания договора;  Окончание работ – 31 марта 2024 года.  Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, по согласованию с Заказчиком. | |
| **7** | **Срок и условия оплаты работ:** | |
| Оплата работы производится в размере 100 (сто) % от суммы фактически выполненного объема работ в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на счет Подрядчика по выставленному счету на основании настоящего договора. | |
| **8** | **Цена договора:** | |
| В цену Договора входят все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на уплату налогов, отчислений, пошлин, транспортные расходы, связанные с доставкой, и другие обязательные платежи, которые, в соответствии с законодательством РФ, оплачиваются при исполнении договора.  Начальная (максимальная) цена договора сформирована с учетом НДС-20%. | |
| **9** | **Требования к участнику:** | |
| 1. В соответствии с подразделом 10.4 Положения о закупке. 2. Подтвердить наличие:   - действующих лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности **с подтверждением права на выполнение работ по транспортированию отходов IV класса опасности:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Класс опасности отхода | | 1. | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 7 21 800 01 39 4 | 4 | | 2. | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 7 22 800 01 39 4 | 4 | | 3. | Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 7 23 101 01 39 4 | 4 | | |
| **10** | **Участник процедуры закупки должен сделать предложение по следующим критериям:** | |
| **1.** **Цена договора** - не более 1 400 000 рублей 00 коп., в том числе НДС 20% (значимость критерия - 100%). | |

Главный энергетик-начальник цеха 809 С.А. Бакшандаева